(表面)

屋外広告物点検結果報告書

　年　　　月　　　日

白河市長

住所

申請者

氏名

|  |  |
| --- | --- |
| 法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |  |

（電話番号　　　　　　　）

次のとおり屋外広告物の許可の更新をしたいので、白河市屋外広告物等に関する条例第１４条第３項の規定により報告します。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前回の許可年月日 | 年　　月　　日 | 前回の許可番号 | 第　　　号 |
| 設置年月 | 年　 月設置 | 経過年数 | 年　　月経過 |
| 点検年月日 | 年　　　月　　　日 |
| 点検者の資格（該当する番号に○） | １　屋外広告士　　　２　一級又は二級建築士３　広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者４　屋外広告物点検技能講習修了者((一社)日本屋外広告物業団体連合会又は(公社)日本サイン協会が開催する点検技能講習を受講した者をいう。) |
| ５　特種電気工事資格者（ネオン工事）６　電気工事士７　第一種、第二種又は第三種電気主任技術者８　自治体が開催する屋外広告物講習会受講修了者９　上記１から８までに該当しない者（　　　　　　　　　　　　　） |
| 地上から屋外広告物又は掲出物件の上端までの距離が４ｍを超えるものに係る点検者については、点検者の資格欄に掲げる１、２、３、４のいずれかの資格を有する必要があります。 |
| 裏面の点検結果は事実に相違ありません。住所点検者氏名 |

（裏面につづく）

 (裏面)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検箇 所 | 点　　　検　　　項　　　目 | 広告物の現状 | 補修等の有無 | 維持管理・補修等の内容 |
| 基礎部・上部構造 | １　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| ２　基礎のｸﾗｯｸ、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| 支持部 | １　鉄骨接合部(溶接部・ﾌﾟﾚｰﾄ)の腐食、変形、隙間 | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| ２　鉄骨接合部(ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾋﾞｽ)のゆるみ、欠落 | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| 広告板 | １　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| ２　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯、不発光 | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| その他 | １　装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属部材の腐食、破損 | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| ２　避雷針の腐食、損傷 | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| ３　その他点検した事項（　　　　　　　　　　） | 良 | 不良 | 済 | 未 |  |
| 特記事項（異常の処理方法、該当広告物の種別・表示内容など）■「広告物の現状が不良で補修等が未処理」の場合、美観又は安全性に関する所見、設置者への報告の有無について記載してください。　 |

注　１　屋外広告物又は掲出物件の種類により、該当する点検箇所・点検項目が無い場合は斜線を引くこと。

２　屋外広告物又は掲出物件の点検の状況を明らかにしたカラー写真を添付すること。

３　地上から屋外広告物又は掲出物件の上端までの距離が４ｍを超えるものに係る点検者については、資格者証の写しを添付すること。